新增接口

BOOLMBOX\_IsSubscriberExist(MBOX\_HANDLEhandle,uint32subNumber);

参数：

Handle 设备登录返回值

subNumber 要查询的用户号码

//2013-4-15 14:50